Радиационно-гигиенический паспорт территории
по состоянию на  	2011	год	

Название территории субъекта Российской Федерации	Еврейская автономная область	

Число жителей (тыс.чел.):	174.41	Площадь (кв.км):	36290.00	

Адрес администрации:	679016		
	(Почтовый код)		(Наименование субъекта Российской Федерации)		
			г. Биробиджан	проспект 60-летия СССР	18	
	(Наименование района)			(Наименование населенного пункта)			(Наименование улицы)		(Номер дома)	

Телефон администрации:	(42622)40730	факс:	(42622)40730	

1.  Перечень объектов, использующих источники ионизирующего излучения
№
п/п		Число организаций данного вида	Численность персонала	
	Виды организаций	Всего	В том числе по категориям		
			I	II	III	IV	группы А	группы Б	всего	
1	Атомные электростанции									
2	Геологоразведочные и добывающие	1				1	2		2	
3	Медучреждения	19				19	57	9	66	
4	Научные и учебные									
5	Промышленные	4				4	16		16	
6	Таможенные	1				1	29		29	
7	Пункты захоронения РАО									
8	Прочие особорадиационноопасные									
9	Прочие									
	ВСЕГО	25				25	104	9	113	

2. Общая характеристика объектов, использующих источники ионизирующего излучения 
Виды 1)	Типы установок с ИИИ 2)	
организаций	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1																		
2				2														
3									52									
4																		
5			3															
6			5					4									1	
7																		
8																		
9																		

1)	Виды организаций соответствуют их номерам в таблице п.1	
2)	Приведенные номера соответствуют следующим типам установок с ИИИ:	
	1 -	Гамма-дефектоскопы.	10 -	Ускорители заряженных частиц (кроме электронов).	
	2 -	Дефектоскопы рентгеновские.	11 -	Установки по переработке РАО.	
	3 -	Досмотровые рентгеновские установки.	12 -	Установки с ускорителем электронов.	
	4 -	Закрытые радионуклидные источники.	13 -	Хранилища отработанного ядерного топлива.	
	5 -	Могильники (хранилища) РАО.	14 -	Хранилища радиоактивных веществ.	
	6 -	Мощные гамма-установки.	15 -	Ядерные реакторы исследовательские и критсборки.	
	7 -	Нейтронные генераторы.	16 -	Ядерные реакторы энергетические и промышленные.	
	8 -	Радиоизотопные приборы.	17 -	Прочие.	
	9 -	Рентгеновские медицинские аппараты.			

3. Характеристика радиоактивного загрязнения окружающей среды
3.1. Плотность загрязнения почвы, кБк/м2
Радионуклиды	Среднее значение	Максимальное значение	
Cs-137	 0.020	 0.030	
Sr-90	 0.140	 0.440	

3.2. Объемная активность радиоактивных веществ в атмосферном воздухе, Бк/м3
Радионуклиды	Число исследованных проб	Среднее значение	Максимальное значение	
Суммарная бета-активность	1	1.5	10	-6	0.0	10	0	

3.3. Удельная активность радиоактивных веществ в воде открытых водоемов, Бк/л
Радионуклиды	Число исследованных проб	Среднее значение	Максимальное значение	
Суммарная альфа-активность	2	3.5	10	-2	7.2	10	-2	
Суммарная бета-активность	2	8.2	10	-2	12.3	10	-2	

3.4. Удельная активность радиоактивных веществ в воде источников питьевого водоснабжения, Бк/л
	Суммарная 
-активность	Суммарная 
-активность	238U	234U	226Ra	228Ra	210Po	210Pb	222Rn	137Cs	90Sr	3Н		
Число исследованных проб	19	19							9					
Из них с превышением гигиенических нормативов														
Среднее значение	 0.029	 0.117							 12.396					
Максимум	 0.044	 0.360							 32.900					

3.5. Удельная активность радиоактивных веществ в пищевых продуктах, Бк/кг
	137Cs	90Sr	
Пищевые продукты	Число исследованных проб 	Удельная активность	Число исследованных проб 	Удельная активность	
	Всего	с превышением гигиенических нормативов	Средняя	Макс.	Всего	с превышением гигиенических нормативов	Средняя	Макс.	
Молоко									
Мясо									
Мясо северных оленей									
Рыба									
Хлеб и хлебопродукты									
Картофель	1		 0.01	 0.01	1		 0.12	 0.12	
Грибы лесные									
Ягоды лесные									

3.6. Удельная эффективная активность радиоактивных веществ в строительных материалах
Характеристика	Единица измерения	Число измерений	Среднее
 за год	Максимум	Число превышений	
 Удельная эффективная активность природных  радионуклидов в строительных материалах	Бк/кг	 24	 229.1		 375.0	1	1)	
 ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений,
 в том числе:	Бк/м3	123	 53.0	3)			2)	
	- одноэтажных деревянных домов,	Бк/м3	36	 58.7		 194.4		2)	
	- одноэтажных каменных домов,	Бк/м3	15	 89.0		 181.5		2)	
	- многоэтажных каменных домов.	Бк/м3	72	 42.6		 176.5		2)	
 Мощность дозы в помещениях, в том числе:	мкЗв/ч	105	 0.16	3)			
	- одноэтажных деревянных домов,	мкЗв/ч	33	 0.14		 0.20		
	- одноэтажных каменных домов,	мкЗв/ч	13	 0.16		 0.21		
	- многоэтажных каменных домов.	мкЗв/ч	59	 0.17		 0.21		
 Мощность дозы на открытом воздухе	мкЗв/ч	35	 0.11		 0.14		
1) - число проб, с удельной эффективной активностью природных радионуклидов больше 370 Бк/кг
2) - число измерений, результаты которых превышают 100 Бк/м3 (для домов, сданных до 01.01.2000г. 200 Бк/м3)
3) – среднее значение для всех типов домов с учетом структуры жилого фонда в субъекте РФ

4. Наличие на территории радиационных аномалий и загрязнений
На территории ЕАО радиационных аномалий и загрязнений не обнаружено.	

5. Структура облучения населения при медицинских процедурах
Виды процедур	Количество процедур за отчетный год, шт./год	Средняя
индивидуальная доза,
мЗв/процедуру 	Коллективная доза,
Чел.-Зв/год	
Флюорографические	89988	 0.08	 7.308	
Рентгенографические	158855	 0.17	 27.349	
Рентгеноскопические	2815	 10.69	 30.079	
Компьютерная томография	6432	 5.99	 38.544	
Радионуклидные исследования				
Прочие				
ВСЕГО:	258090	 0.40	 103.280	

6. Анализ доз облучения населения, в т.ч. персонала – лиц, работающих с техногенными источниками (далее по тексту – группа А) и лиц, находящихся по условиям работы в сфере воздействия техногенных источников (далее по тексту – группа Б)

6.1. Годовые дозы облучения персонала

Группа 	Чис-лен-	Численность персонала (чел.), имеющего индивидуальную дозу в диапазоне:	Средняя индивидуальная 	Коллективная доза	
персонала	ность	мЗв / год	доза		
	чел.	0 – 1	1 - 2	2 - 5	5 - 12,5	12,5-20	20-50	>50	мЗв / год	чел.-Зв/год 	
Группа А	104	97	7						 0.56	 0.0581	
Группа Б	9	9							 0.20	 0.0018	
ВСЕГО:	113		 0.53	 0.0599	

6.2.1. Численность и годовые эффективные дозы населения, проживающего в зонах наблюдения
Численность населения зон наблюдения	Средняя 
индивидуальная доза	Коллективная 
доза	Число лиц, для которых превышены: 	
			годовая доза 1 мЗв	дозовые квоты 	
тыс. чел.	мЗв / год	чел.-Зв / год	чел.	чел. 	
0.000	0.000	0.000			

6.2.2. Численность и годовые эффективные дозы населения, проживающего на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению за счет радиационных аварий прошлых лет
Плотность загрязнения почвы 137Cs
кБк/м2 (Ки/км2)	Численность населения
тыс. чел.	Средняя индивидуальная доза
мЗв / год	Коллективная доза
чел.-Зв / год	
37 - 185   (1 - 5)				
185 - 555  (5 - 15)				
555 - 1480 (15 - 40)				
> 1480  ( > 40 )				
ВСЕГО				

 6.3. Структура годовой эффективной коллективной дозы облучения населения (чел.-Зв) от
Виды облучения населения территории	Коллективная доза	Средняя на жителя,  мЗв/чел.	
	чел.-Зв / год	%		
а) деятельности предприятий, использующих ИИИ, в том числе:	 0.06	 0.01	 0.000	
---    персонала	 0.06	 0.01	 0.000	
---    населения, проживающего в зонах наблюдения				
б) техногенно измененного радиационного фона, в том числе:	 0.87	 0.09	 0.005	
---    за счет глобальных выпадений	 0.87	 0.09	 0.005	
---    за счет радиационных аварий прошлых лет				
в) природных источников, в том числе:	 891.21	 89.53	 5.110	
---    от радона	 629.27	 63.22	 3.608	
---    от внешнего гамма-излучения	 161.17	 16.19	 0.924	
---    от космического излучения	 69.76	 7.01	 0.400	
---    от пищи и питьевой воды	 1.35	 0.14	 0.008	
---    от содержащегося в организме К-40	 29.65	 2.98	 0.170	
г) медицинских исследований	 103.28	 10.38	 0.592	
д) радиационных аварий и происшествий в отчетном году				
ВСЕГО:	 995.42		 5.707	

7. Количество радиационных аварий и происшествий 

Дата	Наименование организации	Краткое описание аварии (происшествия) с указанием наличия радиоактивного загрязнения местности, облучения людей, утраченного источника	

8. Наличие случаев лучевой патологии 

Диагноз	Число заболеваний за год	

9. Анализ мероприятий по обеспечению радиационной безопасности и выполнению норм, правил и гигиенических нормативов в области радиационной безопасности за год

Радиационная обстановка на территории области в целом удовлетворительная. Дозы облучения населения и персонала остаются в пределах действующих санитарно-гигиенических норм. Предприятия, использующие в своей деятельности источники ионизирующих излучений, соблюдают все требования СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности. ( НРБ-99/2009)". 
Для обеспечения радиационной безопасности населения ЕАО  осуществляется сбор информации в рамках Единой государственной системы контроля индивидуальных доз (ЕСКИД) по формам государственного статистического наблюдения, утвержденных постановлениями Росстата от 18.11.2005 № 84 (формы 1-ДОЗ и 2-ДОЗ) и от 21.09.2005 № 51 (формы 3-ДОЗ и 4-ДОЗ). 
Основной вклад (89,73%) в дозу облучения населения вносит природные источники,   10,18% обусловлены медицинскими рентгенорадиологическими исследованиями, на долю остальных видов облучения приходится  менее  0,1% . 
Средняя доза облучения на одного жителя в 2011 году составила 5,707 мЗв/год, из них вклад природных источников -  5,110 мЗв/год., в том числе радона и его дочерних продуктов распада (ДПР) - 3,608 мЗв/год.
Проводится постоянный контроль за содержанием изотопов радона и торона в воздухе помещений жилых и общественных зданий в рамках социально-гигиенического мониторинга и на договорной основе. 
В соответствии с областной целевой программой "Экология Еврейской автономной области"на 2012-2016 годы", утвержденной постановлением правительства ЕАО от  05.10.2011 № 480-пп, в 2012 году будут проводится дополнительные исследования содержания радона и его ДПР в воздухе жилых и общественных зданий, в почве на территории населенных пунктов области. 
     В ряде медицинских учреждений проведена замена устаревших рентгеновских установок на малодозовые цифровые аппараты. Вместе с тем  наблюдается рост числа таких исследований, как компьютерная томография, которая дает наиболее полную информацию о состоянии пациента, но  при этом сопровождается более высокими дозами облучения.
    На территории области действуют геологоразведочное и  таможенное предприятия, в том числе промышленные, обслуживающие таможенные склады временного хранения товаров,  которые используют в своей деятельности радиоизотопные приборы, досмотровые установки и мобильный досмотровый комплекс. Нарушений норм безопасности на данных предприятиях  в 2011г. не выявлено. 
 В связи с аварией на  японской атомной станции "Фукусима", до особого распоряжения, проводились измерения мощности экспозиционной дозы на территории области. Для этой цели филиалы ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  ЕАО"  были оснащены дозиметрами-радиометрами. Также исследовались продукты питания, произведенные на территории области и импортируемые из Китая, и перелетные птицы. Обнаружений радиоактивного йода и цезия не выявлено.	

10. Наличие соответствующей структуры у администрации территории субъекта РФ для ликвидации радиационных аварий и происшествий, наличие средств и сил:

Для ликвидации радиационных аварий и происшествий в регионе Дальнего Востока имеется Хабаровский филиал ФГУП "РосРАО".
         В Еврейской автономной области - координационный штаб областной службы "Медицина катастроф" (директор Гасиленко К.К.)	

Подпись и должность лица, заполняющего радиационно-гигиенический паспорт территории (района, округа)

ведущий специалист-эксперт	
	(Должность)					
Щербакова Марина Валентиновна						
(Фамилия И.О.)		(Подпись)		(Дата)		
Контактный телефон	(42622)68422						

11. Оценка администрацией территории субъекта РФ радиационной ситуации на территории в отчетном году

В 2011 году радиационная обстановка на территории ЕАО в целом осталась без изменений. По-прежнему, основной вклад в среднюю индивидуальную годовую дозу облучения населения ЕАО вносят природные источники - 5,110 мЗв/год. На втором месте медицинские рентгенологические исследования - 0,592 мЗв/год. Доля остальных источников ничтожно мала.
 Радиационная нагрузка на персонал и население соответствует  СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ 99/2009)".	

Вице - губернатор Еврейской автономной области	
	(Должность)					
Антонов Геннадий Алексеевич						
(Фамилия И.О.)		(Подпись)		(Дата)		

   М.П.